*Условия Договора поставки*

*Размещены на сайте Покупателя: х5.ru*

*Версия 1.0. от 14.01.2022 г.*

**Требования к датчикам температуры и относительной влажности для товаров категории «ФРУКТЫ И ОВОЩИ» (ФРОВ)**

**(далее – Требования к датчикам)**

1. **Выбор датчика:**

Допускаются датчики следующих производителей:

• BT9 - беспроводные датчики считывания

• Sensitech – с опцией «решения в реальном времени: TempTale GEO Eagle и LTE (с влажностью)».

• Monteros - любой тип датчика Monteros (беспроводные датчики считывания).

1. **Регистрация датчика в системе производителя:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Система** | **BT9** | **Sensitech** | **Monteros** |
| Официальный сайт | [www.xsenseccm.com](http://www.xsenseccm.com) | https://tracks.sensitechccv.com/ | <http://dev.freshapp-iot.com/> |
| Контактное лицо | **Gleb Bakshiev**  Technical Support Specialist  +79099464106 | **Boris Krasnitsky**  Head of Business Support  +79150851034 | **Andrey**  [info@monteros.ru](mailto:info@monteros.ru)  +7988311007  **Igor Barinov**  [igor@monteros.ru](mailto:igor@monteros.ru)  +79615126161  for Egypt only  **Aren Danielyan**  +20155-309-06-39  [importexport2000@mail.ru](mailto:importexport2000@mail.ru) |
| согласованный тип датчиков | беспроводные датчики считывания | TempTale GEO Eagle и LTE | беспроводные датчики считывания |
| Для получения доступа к системе необходимо направить запрос на электронный адрес | [support@bt9-tech.com](mailto:support@bt9-tech.com) | [boris.krasnitsky@sensitech.com](mailto:boris.krasnitsky@sensitech.com) | [support@monteros.ru](mailto:support@monteros.ru) |
| Инструкции |  |  |  |

При регистрации данных необходимо указывать следующую информацию:

* Номер Заказа: RVI-2020-41-42-XXXX-3224954-1536-NOVO-DSC\_1 (пример)
* Идентификационный номер транспортного средства (если применимо): MNBUxxxxxxx (контейнер) / Автомобиль 097AF07
* Наименование товаров (не требуется только, если используется датчик Sensitech);
* PLU (не требуется только, если используется датчик Sensitech)
* Получателя (Арвиай / Пятерочка / Перекресток)
* Информацию, которую необходимо указать при регистрации в соответствии с инструкцией производителя

1. **Размещение и маркировка датчика**


В каждом контейнере/транспортном средстве должны быть установлено 2 (два) датчика, отвечающих настоящим Требованиям к датчикам: один датчик устанавливается спереди, а другой - сзади (всего два датчика на каждую гусеницу/контейнер). Датчики следует размещать на первом и последнем поддоне.

Датчики следует поместить в ящик/короб, расположенные ближе всего к центральной части поддона (пример на фото ниже):



Каждый поддон/паллет с датчиком внутри должен быть промаркирован с четырех сторон листом А4 со словом «Термограф» (пример на фото ниже):



Коробку с датчиком нужно пометить стрелкой (пример на фото ниже):

Антенну следует размещать как можно дальше от датчика (пример на фото ниже):



В случае перевозки груза в трюме судна датчик размещается внутри ящика/короба. На каждые 1000 (одну тысячу) ящиков используйте 1 датчик температуры, отвечающий настоящим Требованиям. Чтобы пометить коробку датчиком, положите лист бумаги формата A4 с каждой из четырех сторон коробки, содержащей датчик.

При отправке партий товаров (кроме банана) необходимо установить 1 (один) датчик на каждые 20 (двадцать) паллет.

1. **Запись номера датчика**

После того, как датчик зарегистрирован в системе производителя и активирован, его серийный номер должен быть удален и прикреплен к одному из следующих документов: CMR /транспортная накладная, и/или упаковочный лист.